**Причиной утечки газа может быть:**

**- неисправность плит, труб, колонок, баллонов;**

**- неправильная установка газового оборудования**

**- слабое крепление шланга;**

**- неполное закрытие крана;**

**- заливание огня водой;**

**- задувание огня сквозняком.**



**Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.**


**Способы обнаружения утечки газа:**

- на глаз (на поверхности мыльной воды, налитой вдоль газовых труб, в местах утечки образуются пузырьки)

- на слух (в случае сильной утечки газ вырывается со свистом)

- по запаху (характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки)

Никогда не ищите место утечки газа с помощью открытого пламени, например, горящей спички.



**При появлении запаха газа в помещении следует:**

**- перекрыть кран подачи газа,**

**- незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения,**

**- не использовать открытый огонь,**

**- не включать электричество и электрические приборы,**

**- выдернуть телефонный шнур из розетки.**



**При отравлении любым газом:**

**- болит, кружится голова;**

**- темнеет в глазах;**

**- шум в ушах;**

**- подкатывает тошнота.**

**Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, если они не имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны на непрерывную работу.**



**Запрещено!**

**- нельзя загромождать газовую плиту посторонними предметами, класть возле нее и в сушильный шкаф легковозгораемые предметы (тряпки, бумагу и т.п.).**

**- нельзя оставлять без присмотра газовую плиту с зажженными горелками, а также использовать ее для обогрева помещения.**

**- нельзя привязывать над газовой плитой веревки для развешивания белья и других вещей.**

**- недопустимо заливание горелок жидкостями.**

**ПОМНИТЕ!**

* обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой,
* разгерметизации резьбовых соединений,
* забывчивости людей, оставляющих открытыми вентили,
* шалости детей,
* заливания пламени водой, перелившейся через край посуды.

**Не используйте газовые плиты для отопления, а помещения, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.**

**По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами - и вентили баллонов;**

**Регулярно проверяйте герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены;**

**Содержите газовую плиту в чистоте;**

**Уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода или закручивайте вентиль на газовом баллоне.**

**ПОМНИТЕ!**

***Взрыв бытового газа в помещении может стать причиной обрушения***

***здания или его части,***

***возникновения пожара,***

***травмирования и гибели людей!***

***Если ситуация выходит из-под контроля, следует вызвать пожарных и спасателей по телефону:***

***«01», «112»***

***При необходимости покинуть***

***помещение и***

***предупредить соседей о случившемся.***